REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	Budowa :	UM  TRZCIEL
	Obiekt :	BRÓJCE  -  Budynek  mieszkalno-usługowy
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	ROBOTY  ROZBIÓRKOWE		
	 
	1	KNR 404-0507-02-00 IGM Warszawa	378,280	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne
	 
		19.30 * 9.80 * 2 =	378,280
	 
	Razem   =	  378,280	m2

	 
	2	KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa	3,919	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne kominów ponad połacią dachową z cegły, przy użyciu : - klinów i młotów
	 
		0.75 * 0.85 * 0.80 + 0.85 * 1.20 * 1.00 + 0.85 * 0.85 * 2.60 + 0.85 * 0.40 * 1.50 =	3,919
	 
	Razem   =	  3,919	m3

	 
	3	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa	378,280	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ołacenia dachu .
	 
		378.28 =	378,280
	 
	Razem   =	  378,280	m2

	 
	4	KNR 404-0403-08-00 IGM Warszawa	38,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie desek okapowych,gzymsowych,wiatrowych.
	 
		19.30 * 2 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	 
	5	KNR 404-0403-07-00 IGM Warszawa	5,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ław kominarskich.
	 
		5.50 =	5,500
	 
	Razem   =	  5,500	m

	 
	6	KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa	15,267	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
		- - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych i pokrycia z dachówki ceramicznej
	 
		3.919 + 378.28 * 0.03 =	15,267
	 
	Razem   =	  15,267	m3

	 
	7	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa	15,267	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		

	                      REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	1. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu
		na rodzaj konstrukcji
	 
		15.267 =	15,267
	 
	Razem   =	  15,267	m3

	 
	8	KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa	3,045	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wywiezienie materiałów z rozbiórek - elementy drewniane - spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi, z
		załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km
	 
		378.28 * 0.007 * 1.15 =	3,045
	 
	Razem   =	  3,045	m3

	 
	9	KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa	3,045	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wywiezienie el. drewnianych z rozbiórek, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1
		km
	 
		3.045 =	3,045
	 
	Razem   =	  3,045	m3

	 
	 
	2	REMONT  DACHU  - roboty  dekarskie		
	 
	10	KNR 401-0417-01-00 WACETOB Warszawa	215,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wzmocnienie krowki balami  o wymiarach 40x200 mm, poprzez nabicie jednostronne
	 
		9.80 * 11 * 2 =	215,600
	 
	Razem   =	  215,600	m

	 
	11	KNR 401-0417-02-00 WACETOB Warszawa	10,400	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wzmocnienie słupów deskami grubości 32 mm, poprzez nabicie czterostronne  - wspł. = 2
	 
		2.60 * 4 =	10,400
	 
	Razem   =	  10,400	m

	 
	12	KNR 202-0408-06-00 WACETOB Warszawa	3,920	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Dodatkowe krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna 100x200mm (zmniejszeie
		istniejącego rozstawu krokwi)
	 
		0.10 * 0.20 * 9.8 * 20 =	3,920
	 
	Razem   =	  3,920	m3

	 
	13	KNR 202-0408-02-00 WACETOB Warszawa	1,200	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Nowe  jętki o przekroju poprzecznym 100x160mm

	                      REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	2. REMONT  DACHU  - roboty  dekarskie
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.10 * 0.16 * 7.50 * 10 =	1,200
	 
	Razem   =	  1,200	m3

	 
	14	KNR 202-0409-03-00 WACETOB Warszawa	0,320	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wykonanie dobitek (jednostronnie) gr. 40mm do
		istniejących nadbitek klinowych o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
	 
		0.04 * 0.16 * 2.50 * 20 =	0,320
	 
	Razem   =	  0,320	m3

	 
	15	KNR 202-0513-04-00 WACETOB Warszawa	386,120	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic
		gąsiorami, wysunięcie połaci poza lico ścian szczytowych na szer.20cm - typ dachówki: karpiówka ceramiczna
		w koronkę
	 
		378.28 + 0.20 * 9.80 * 4 =	386,120
	 
	Razem   =	  386,120	m2

	 
	16	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa	386,120	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
	 
		386.12 =	386,120
	 
	Razem   =	  386,120	m2

	 
	17	KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa	386,120	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
	 
		386.12 =	386,120
	 
	Razem   =	  386,120	m2

	 
	18	KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	19	KNR 401-0419-05-00 WACETOB Warszawa	38,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wymiana desek czołowych w strefie przyrynnowej
	 
		38.60 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	                      REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	2. REMONT  DACHU  - roboty  dekarskie
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	20	KNR 401-0702-06-00 WACETOB Warszawa	39,200	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj
		podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm
	 
		9.80 * 4 =	39,200
	 
	Razem   =	  39,200	m

	 
	21	KNR 401-0419-05-00 WACETOB Warszawa	39,200	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż desek czołowych (wiatrownic) na ścianach szczytowych (przy poszerzeniach polaci)
	 
		39.20 =	39,200
	 
	Razem   =	  39,200	m

	 
	22	KNR 401-0421-02-00 WACETOB Warszawa	7,840	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wkonanie podbitki oszalowania szczytów domów deskami impregnowanymi i barwionymi z oblistwowaniem,
		przy powierzchni szalowania: ponad 2,0 do 5,0 m2
	 
		0.20 * 9.80 * 4 =	7,840
	 
	Razem   =	  7,840	m2

	 
	23	KNR 202-1609-01-00 WACETOB Warszawa	6,725	100 m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyścienne o wysokości: do 10 m
	 
		(15.96 * 12.00) * 2 / 100 + (19.30 * 7.50) * 2 / 100 =	6,725
	 
	Razem   =	  6,725	100 m2

	 
	 
	3	REMONT  DACHU  -  roboty blacharskie		
	 
	24	KNR 401-0528-06-00 WACETOB Warszawa	38,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		ANALOGIA  - Zdjęcie na czas remontu dachu rynien z blachy tytancynk - naprawa , polegająca na
		sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu ewentualnych uszkodzeń i ponowny montaż na tych samych hakach.
	 
		19.30 * 2 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	 
	25	KNR 401-0533-03-00 WACETOB Warszawa	30,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		ANALOGIA  -- Zdjęcie rur z blachy tytan cynk  - ew. naprawa rur spustowych okrągłych polegająca na
		sprawdzeniu, oczyszczeniu, wyprostowaniu, polutowaniu drobnych uszkodzeń oraz umocowaniu obruszonych
		uchwytów i ponowny montaż.
	 
		7.50 * 4 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	m

	                      REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	3. REMONT  DACHU  -  roboty blacharskie
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	26	KNR 401-0538-01-00 WACETOB Warszawa	7,500	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., w dachu krytym papą lub
		dachówkami płaskimi: blachą z cynku
	 
		7.50 =	7,500
	 
	Razem   =	  7,500	m2

	 
	27	KNR 401-0537-01-00 WACETOB Warszawa	9,650	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszów i okapów z blachy: z cynku
	 
		38.60 * 0.25 =	9,650
	 
	Razem   =	  9,650	m2

	 
	28	KNR 401-0532-07-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Uzupełnienie rur wentylacyjnych w odcinkach o długości do 2,0 m z kołpakiem,z przebiciem pokrycia
		dachowego, obrobieniem blachą oraz połączeniem z pionem kanalizacyjnym - - rury z blachy z cynku, śr. 18 cm
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	 
	4	REMONT  KOMINÓW		
	 
	29	KNR 202-0128-01-00 WACETOB Warszawa	3,919	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych kl. 350: wieloprzewodowe
	 
		3.919 =	3,919
	 
	Razem   =	  3,919	m3

	 
	30	KNR 401-0433-02-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m
	 
		4 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	szt

	 
	31	KNR 401-0434-04-00 WACETOB Warszawa	19,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie daszków zabezpieczających
	 
		16.00 * 1.20 =	19,200
	 
	Razem   =	  19,200	m2

	 

	                      REMONT  DACHU BRÓJCE  -  Budynek mieszkalno-usługowy
	4. REMONT  KOMINÓW
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	- - -    Koniec  wydruku    - - -